Модуль "NAS" призначено для встановлення відповідності підмереж, в яких знаходяться користувачі серверам доступу, де проводиться обробка їх трафіку.
Для серверів доступу типу rscriptd команди для виконання скриптів ініціалізації користувачів будуть надсилатись на відповідний сервер доступу в залежності від підмережі користувача. Поле "Посилання на Bandwidthd" необхідне для вказання URL на місце, де зберігаються графіки завантаження смуги для кожного з користувачів.
У випадку, коли ви намагаєтесь малювати користувацькі графічки на NAS на базі MikroTik - вам слід вказувати Bandwidthd URL у вигляді: http://ваш_nas/graphs/queue
Якщо на Mikrotik ви використовуєте PPPoE і бажаєте бачити графіки клієнтів - можете вказувати URL у вигляді: http://ваш_nas/graphs/queue/%3Cpppoe%2D