Модуль "NAS" предназначен для установления соответствия подсетей, в которых находятся пользователи серверам доступа, где производится обработка их трафика.
Для серверов доступа типа rscriptd команды для выполнения скриптов инициализации пользователей будут присылаться на соответствующий сервер доступа в зависимости от подсети пользователя. Поле "Ссылка на Bandwidthd" необходимо для указания URL на место, где хранятся графики утилизации полосы для каждого из пользователей.
В случае если вы пытаетесь производить отрисовку графиков по пользователям на NAS работающих на MikroTik - вам следует указывать Bandwidthd URL в виде: http://ваш_nas/graphs/queue
Если на Mikrotik вы используете PPPoE и желаете видеть графики клиентов - можете указывать URL в виде: http://ваш_nas/graphs/queue/%3Cpppoe%2D